IN：Intelligent Network智能网

SSP: Service Switching Point,业务交换点，使MSC能够识别智能呼叫协议。

SCE：业务生成环境

SMAP：Service Management Access Point业务管理接入点。

SMP：Service Management Point业务管理点

SCP：Service control Point业务控制点

SDP：Service Data Point业务数据点

SAU：Signal Access Unit信令接入单元

STP：Signal Transfer Point 信令转接点

IP： Intelligent Peripheral 智能外设

INAP：Intelligent Network Application Protocol智能网应用规程

AP： Application Process应用过程

AE： Application Entity应用实体

MSC: Mobile Switching-center,移动交换中心

HLR: Home Location Register,归属位置寄存器

VLR：Visitor Location Register,拜访位置寄存器

AUC: AUthentication Center,鉴权中心，签订是否合法用户，一般和HLR合设。

BSC: Base Station Controller,基站控制器

BTS: Base Transceiver Station,基站收发信台

MS： Mobile Station ,移动台，俗称手机。

Msoftx3000：移动软交换中心

UMG：Universal Media Gateway通用媒体网关

PCU：Package Control Unit分组控制单元

USAU：Universal Signal Access Unit通用信令接入单元

SMSC：Short Message service Center短消息业务中心

CAMEL：Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic移动网增强型逻辑的客户化应用

FN：Familiarity Number亲情号码

MVPN：Mobile Virtual Private Network移动虚拟专用网

PLMN：Public Load Mobile Network公用陆地移动通信网

PSTN：Public Switching Telephone Network公用交换电话网

ASE：Application Service Element应用业务单元

TCAP：Transaction Capability Application Part事务处理能力应用部分

ISP：Inter-Service Part中间服务部分

ISUP：ISDN User Part ISDN用户部分

SCCP：Signaling Connection Control Part信号连接控制部分

TUP：Telephone User Part电话用户部分

DUP：Data User Part数据用户部分

MTP：Message Transfer Part消息转移部分

SGSN：Serving GPRS Support Node服务GPRS支持节点

GGSN：Gateway GPRS Support Node网关GPRS支持节点

PS：Packet Switched分组交换。在通信网络发送消息的方法，较长的消息被拆分成较短的报文。报文以消息交换的方式进行发送。

BG：两个PLMN之间的边界网关，完成不同GPRS网络的SGSN、GGSN之间的路由功能，以及安全性管理功能。

CS：Circuit Switched电路交换域：CS域是指为用户业务与相关信令提供的CS连接所有核心网实体。CS连接是指在连接建立与释放过程中的分配专用网络资源。

GPRS：General Packet Radio Service通用分组无线业务 ：由3GPP定义，用于连接移动手机用户和公共数据网。在GSM网络里，GPRS共享网络数据库和无线接入网，并利用PCU（Packet Control Unit）、SGSN（Serving GPRS Support Node）和GGSN （Gateway GPRS Support Node） 提供跨移动和固定网的分组交换数据业务。

UMTS：Universal Mobile Telecommunications System通用移动通讯系统 ：一种3G移动技术，用于发送速率达2Mbit/s的宽带信息。除了语音和数据，UMTS还可以通过固定、移动、以及卫星系统发送音频和视频给世界上任何地方的无线设备。

HSDPA：High Speed Downlink Packet Access高速下行链路分组接入：3GPP在R5协议中为满足上下行数据业务不对称的需求而提出的一种调制解调算法，它可以在不改变WCDMA网络结构的情况下把下行数据业务最大速率提高到14.4M bit/s。

HSUPA：High-Speed Uplink Packet Access高速上传信息包访问：高速上传信息包访问是一个数据访问协议，用于上载速度达到5.76 Mbit/s的移动电话网络。

MS/UE：Mobile Station/User Equipment移动台/用户设备：一种移动电话，即在移动网络中用户使用的手机。在2G网络中称为MS，在3G网络中称为UE。

APN：Access Point Name接入点名称。

OCS： Online Charging System在线计费系统

BMP： Business Management Point业务管理点

CBP： Convergent Billing Point融合计费点

VC： Voucher Center 充值中心

EVC： Electronic Voucher Center电子充值中心（电子充值，空中充值）

UVC： Unitized Voucher Center统一充值中心(充值卡充值)

USAU：Universal Signal Access Unit通用信令接入单元

GFEP：提供协议转换功能，将SMPP+协议转换成Rcomm消息发给SCP

RCOMM: Remote COMMunication 远距离通讯协议

CAP: CAMEL Application Part

MAP: Mobile Application Part 移动应用部分

SMSC/FDA: Short Message Service Center短消息业务中心

SMPP+:Short Message Peer to Peer 短消息点对点协议

MDSP：MCU Digital Signal Processor MCU数字信号处理器

MCU： Multipoint Control Unit多点控制单元

VSCP: virtual switch controller Point虚拟移动控制点

MMSC: Multi-Media Service Center多媒体通信服务中心

IDP: Initial Detect Point

BCSM：Basic Call Service Mode 基本通话业务模型

RRBE: Request Report BCSM Event

ERB: Event Report BCSM

CTR: Connect To Resource

PA: Play Announcement

P&C：Prompt & Collect user information

SRR：Specialized Resource Report

SRI：Send Routing Information

DFC：Disconnect Forward Connection

ATI: AnyTime Interrogation

CCR (Initial): Calling Control Request

CCA (): Calling Control Answer

FCI: Furnish Charging Information

RC： Release Call

AC: Apply Charging

ACR: Apply Charging Report

CSI: CAMEL Subscription Information

DP: Detect Point

IVR: Interactive Voice Response交互式语音应答

BME: Business Management Environment业务管理环境

ACM： 地址全信息

ANM： 应答消息

ANC： 被叫应答消息

ANN： 应答不计费消息

IAM： 初始地址消息

IAI： 初始地址信息

REL： 释放消息

RLC： 释放完成消息

CON：连接消息

CLF： 前向拆线信号

RLG：释放监护信号

CBK：挂机信号

AR： Account Receivable 记账应收

Payment： 付费

Adjustment：调帐

Transfer： 转帐

Void： 付费回退

Refund： 退款：

Write Off： 核销：

Posting： 过账：

Postpaid： 后付费：

Pre-paid： 预付费：

POS： Postpaid Subscriber 后付费用户

PPS： Prepaid Subscriber 预付费用户

bad debt： 坏账

DC： Debt Collection 催缴

ERP： Enterprise Resource Planning 企业资源规划

CRM： Customer Relation Management客户关系管理

Invoicing： 打印账单，发票

Batch TRX：批量转账，打印

Rating： 批价

Incentive： 定义Billing中的优惠规则

SAL： Sale Invoice 费用发票

OCC ： Other Credit Charge Invoice 其他信誉费用发票

DEP ： Deposit Invoice 押金发票

ADV ： Advance Payment Invoice 预付费发票

Billing： 出账费用

BLL： Bill Invoice

ADJ ： Adjustment Invoice 调账发票

Payment (PRE)：营业厅缴费

Recharge (RCH)：营业厅充值

Autopay：自动付费，适用后付费用户；

AR To Outsiders (PAU)：主动Autopay

Outsiders To AR (POB)：被动Autopay

Unallocated Payment：无主付费，比如收到一张没有签名的支票

Corporate Payment：集团付费

Payment Gateway (PPG)：付费网关付费

trigger threshold：触发额度

barring： 单停机

suspension：双向停机

reconnect： 复机

journal： 日记账

journal summary：日记账汇总

advance payment：预存款

CR：Credit Record 信用记录

DL：Debit Record 借款记录

GL：General Ledger 财务分类账

tariff policy：自费策略

bill run：出账

doubtful debt：呆账

Incentive：优惠

CDR: Charging Data Record 计费数据记录

Dspcdr: 话单分拣

Impcdr： 话单入库

Cmlcdr： 实时累账

Biz Fee： 一次性营业费用

CC： Customer Care

bill run：出账

hot billing：立即出账

test billing：测试出账

call mask：呼叫掩码

customer group：客户组

account accumulation：累账

marketing message：市场信息

bill：账单

bill sampling：账单抽样

invoicing：账单格式化。又称BF：Bill Formation

bill medium：账单介质

bill suppress：账单抑制

bill cycle：账期

bill cycle type：账期类型

bill insert：账单插页

Billgen： —帐单生成

Bonus Amount：奖励资金

Bonus Point： 奖励积分

Bonus of Free SMS：奖励短消息

Bonus of Free Call Duration：奖励通话时长

Bonus of Free MMS：奖励彩信

Bonus of Free Volume：奖励流量

Bonus of Free Call Times：奖励免费呼叫次数

Bonus of Free Melody Download：奖励免费彩铃下载次数

SMS Bill Template：短信帐单模板

EAI：Enterprise application integration 企业应用综合

IVR：Interactive Voice Response交互式语音应答